La SA Salvi vous demande d’étudier l’activité de l’usine qui produit deux articles BV et HR. De nouveaux marchés se sont ouverts et ils souhaiteraient accroitre les volumes de production en n+1 sans augmenter le volume de charges fixes. Les caractéristiques de ces produits sont présentées dans l’annexe 1. La production de ces articles nécessite trois phases : le montage, la finition et le contrôle des produits. L’annexe 2 détaille l’activité de ces trois centres. SA Salvi

	Annexe 1 : Renseignement concernant les deux articles

	
	BV 
	HR 

	Quantité produite en n
	440
	690

	Marge unitaire
	440
	330

	
Annexe 2 : Renseignement concernant les centres d’analyse

	
	Montage
	Finition
	Contrôle

	Nombre d’heures de main d’œuvre directe unitaire à chaque poste

	BV 
	5 h
	 6 h
	0,2 h

	HR 
	4 h
	16 h
	0,3 h

	Capacité maximale de production (en heures de main d’œuvre)

	
	6 200
	14 000
	300



Question 1 : Etablissez les contraintes de production (annexe 3) et l’optimal économique. 
Question 32: À l’aide de l’annexe 5, déterminez graphiquement le programme de production optimal pour n+1. Calculez le résultat avec ce programme. 
Question 3 : En augmentant la capacité de production de l’un des ateliers, il est possible d’améliorer l’optimum économique. Déterminez de quel atelier, il s’agit ainsi que le nombre d’heures complémentaire que devrait fournir cet atelier pour atteindre l’optimum. Chiffrez, dans une optique cout bénéfice, s’il est opportun de le faire. 

	Annexe 4 : Nombre d’heures de main d’œuvre par centre et contraintes de production
	
	Rédaction contrainte

	Montage
	6200 < 5 * BV + 4  * HR  6200 / 5 = 1240 BV ; 1550 HR

	Finition
	14 000 > 6 BV + 16 HR  2333 BV et 875 HR

	Contrôle
	300 > 0,3 BV + 0,3 HR  1000 BV et 1000 HR

	Optimal éco
	














Annexe 5 : Détermination graphique du résultat optimal
[image: ]

Optimum économique (parallèle la plus éloignée de ma fonction économique). 
Cela représente 190 BV et 825 HR soit une marge de = 190 * 440 + 825 *330 = 355 850 € de marge

Quand je lève la contrainte (contrôle) : 
 775 BV + 600 HR = 539 000 € de marge  

Coût : heures supplémentaires de contrôles : (775 *0,3 + 600*0,3) = 412,5 heures de contrôles (soit 112,5 heures complémentaires)
Bénéfice : 539 000 – 355 850 = 183 150 € de marge supplémentaire pour 112,5 h supplémentaire
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